パソコン小話（２６０）

2019/10/19

プリンターのインク詰まりをチェックする

プリンターは、使い方によってインク詰まりが発生し、印刷品質に影響してきます。

ちょっと色がおかしい、筋が入ると言った現象がありましたら、ノズルチェックパターンを印刷して、きちんとインクが出ているか確認しましょう。

確認方法

１．スタート　→　設定　→　デバイス



２．プリンターとスキャナー　→　使用プリンターをクリック　→　管理



３．プリンターのプロパティ　→　ユーティリティ　→

　　　→　ノズルチェックパターン印刷



４．確認パターン印刷



５．ＯＫ



**印刷結果**

６．　正常→欠けや筋がない　　　　　ノズル詰まり→欠けや筋がある



７．正常でしたら、完了です。画面を全部閉じます。

８．ノズル詰まりがあれば、クリーニングを行う

９．画面の指示に従って操作する。

以上、**説明はキャノンプリンターで行いましたが、エプソンなど他社プリンターでも、若干、画面が違う場合がありますが、ほぼ同様な操作になります。**

**ノズル詰まりを防ぐには、月に数回電源を入れましょう。印刷すれば、なお可**以上